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	MÜŞTERİ BİLGİLERİ

	Müşteri Adı
	

	Müşteri Adresi
	

	Tel : 
	Fax: 
	E-Mail

	
	
	

	NUMUNE BİLGİLERİ

	Numunenin Cinsi
	

	Numune Miktarı
	

	Numuneye Ait Diğer Bilgiler (Doldurulması zorunlu olmayan isteğe bağlı bilgiler. )

	Numunenin Alındığı Yer
	

	Numune Adı / Kod No
	

	Alındığı Yer ve Tarih
	

	ANALİZ TALEP

	Parametre
	Kullanılan Metod
	Talep Edilen Analizler1

	Kömür / Kok
	T.Kükürt Analizi
	ASTM D4239 
	

	
	Uçucu Madde
	ASTM D3175 
	

	
	Nem
	ASTM D3173- Toplam Nem Hesabı ASTM D3302
	

	
	Kül
	ASTM D3174
	

	
	Isıl Değer
	ASTM D5865 , Alt Isıl Değer Hesaplaması ISO 1928 
	

	
	Numune Hazırlama ASTM D 2013 Standardına göre yapılmaktadır.

	Sıvı Yakıt
	T.Kükürt
	ASTM D 1552 
	

	
	Isıl Değer
	ASTM D 240
	

	
	Parlama Noktası
	ASTM D 93
	

	
	Kinematik Viskozite
	ASTM D445
	

	
	Yoğunluk
	ASTM D 4052
	

	
	

	Ayrıca Belirtilmek İstenen Hususlar




1 Talepleriniz için kutu içerisini “ x” ile işaretleyiniz. 
Notlar;

· Analizlerin kabul edilen asgari numune miktarları;  Kömür / kok analizleri için min. numune miktarı 3 kg‘dır.

Sıvı yakıt analizleri için min. numune miktarı 1 litredir.
· Numuneler hava sızdırmaz kaplarda  gelmelidir.

· Analiz sonuçları yalnızca laboratuara teslim edilen numuneye aittir. Numunenin alınmasından laboratuara teslim edilmesine kadar olan süreçten ve numunenin kaynağını temsil özelliğinden laboratuarımız sorumlu değildir. 

· Deneyi yapılan numunelere ait şahit numuneler, 2 (İki) ay süre ile laboratuarımızda muhafaza edilmektedir.

· Özel şartların veya değişik metodların uygulanması talep edilmesi durumunda, numune gönderilmeden önce laboratuvarımızla temasa geçilmesi gerekmektedir.

· Analiz süresi numune kabul tarihinden itibaren en fazla 5 iş günüdür. Cihaz arızası vb. sebeplerle herhangi bir gecikme olduğunda yazılı bilgilendirme yapılacaktır.  

· Analizler için talebin yapıldığı tarihteki liste fiyatları geçerli olup, analiz ücreti analiz yapılmadan önce aşağıda belirtilen banka hesap numaralasına ödenmelidir :
· Raporda Ölçüm Belirsizliği İsteniyor mu?  
Evet □ Hayır □
· Raporda Uygunluk Beyanı İsteniyor mu? 
Evet □ Hayır □
“Evet” İse Standart/Şartname/Mevzuat……………………………………………………..
· Karar Kuralı uygulaması müşterinin talebi doğrultusunda analiz raporunda açıklanacaktır. Kuralların açıklaması PR-22 Karar Kuralı Uygulama Prosedüründe verilmiştir.
	Analiz Talebinde Bulunan

	İsim – İmza / Tarih

	


	Laboratuar tarafından doldurulacak bölüm;

	Açıklama (Numune Teslim Durumu/Numune Kodu vb)


	Kontrol ve Onay
İsim – İmza / Tarih
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